


1.勾选 USB虚拟串口驱动，可应用于 USB虚拟串口、串行接口



2.切换到 Settings 设置缓存大小



3.切换到 Capture 查看AT指令，AT指令手册请在开发包内查看



OUT ：上位机发给读写器的AT指令

IN：读写器回传上位机的指令