请将当前目录所有文件复制到电脑硬盘，然后运行文件夹内的RFIDCalibration.exe

使用说明：
1、点击“刷新”按钮，检查当前连接的打印机信息是否正确；
2、设置读功率（出厂默认10）、写功率（出厂默认15）、校准模式（出厂默认1），点击“更改设置”按钮；
3、安装好RFID标签和碳带后，点击“开始校准”按钮，此时打印机将开始出纸；
4、待打印机出纸停止后，点击“查询状态”按钮，将显示校准结果；
5、标签纸校准曲线下方的图片，是标签定位的依据；
6、RFID信号范围图示下方的图片，是单张RFID标签的信号分布图示，一般情况下，我们认为标签读写区域高度5mm以上，位置靠近标签中间是比较理想的。

系统要求：
WinXP,Vista,Win7,Win8,Win8.1,Win10
WinXP要求已安装.NET Framework 2.0以上版本

注意：
WinXP操作系统默认没有安装.net，请搜索下载并安装.net 2.0后运行RFIDCalibration.exe.
